INCLUDE "MIMXRT1052xxxxx_ram.ld"

SECTIONS {
    .data2 : {
        . = ALIGN(4);
        *(.freertos_heap)
        *(.freertos_heap*)
        *(.lwip_mem)
        *(.lwip_mem*)
        . = ALIGN(4);
    } > m_data2
}