(kicad_symbol_lib (version 20211014) (generator kicad_symbol_editor)
  (symbol "MT9284-28J" (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at -6.35 6.35 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Value" "MT9284-28J" (id 1) (at 13.97 6.35 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Footprint" "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6" (id 2) (at 0 -7.62 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at 0 -2.54 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (property "ki_description" "1.2MHz, High Efficiency Boost White LED Driver" (id 4) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (symbol "MT9284-28J_0_0"
      (pin power_out line (at 8.89 3.81 180) (length 2.54)
        (name "SW" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 0 -8.89 90) (length 2.54)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 8.89 -2.54 180) (length 2.54)
        (name "FB" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at -8.89 1.27 0) (length 2.54)
        (name "EN" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 8.89 0 180) (length 2.54)
        (name "OV" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -8.89 3.81 0) (length 2.54)
        (name "VIN" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "6" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "MT9284-28J_0_1"
      (rectangle (start -6.35 5.08) (end 6.35 -6.35)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
    )
  )
  (symbol "PAM2804AAB010" (in_bom yes) (on_board yes)
    (property "Reference" "U" (id 0) (at -6.35 5.08 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Value" "PAM2804AAB010" (id 1) (at 10.16 5.08 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)))
    )
    (property "Footprint" "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5" (id 2) (at 0 2.54 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (property "Datasheet" "" (id 3) (at 0 2.54 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (property "ki_description" "1A STEP-DOWN CONSTANT CURRENT, HIGH EFFICIENCY LED DRIVER" (id 4) (at 0 0 0)
      (effects (font (size 1.27 1.27)) hide)
    )
    (symbol "PAM2804AAB010_0_0"
      (pin input line (at -8.89 -1.27 0) (length 2.54)
        (name "EN" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "1" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at 0 -7.62 90) (length 2.54)
        (name "GND" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "2" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_out line (at 8.89 2.54 180) (length 2.54)
        (name "SW" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "3" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin power_in line (at -8.89 2.54 0) (length 2.54)
        (name "VIN" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "4" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
      (pin input line (at 8.89 -1.27 180) (length 2.54)
        (name "FB" (effects (font (size 1.27 1.27))))
        (number "5" (effects (font (size 1.27 1.27))))
      )
    )
    (symbol "PAM2804AAB010_0_1"
      (rectangle (start -6.35 3.81) (end 6.35 -5.08)
        (stroke (width 0) (type default) (color 0 0 0 0))
        (fill (type background))
      )
    )
  )
)
