# adc_awdg

在此样例中通过改变ADC待转换通道的输入，当输入值在指定范围内，转换值才能通过串口输出。
## 实验过程

+ 初始化 adc 实例，配置精度12b，时钟16分频，运行在 conversion by sequence 模式下，右对齐。
+ 使能 adc 转换序列。
+ 使能 adc 比较器功能。
+ 使能 adc 实例。
+ 主函数中，用户根据提示向串口输入任意字符，adc 开始转换比较结果，串口打印结果。


## 实验结果

adc_awdg example.
press any key to start the conversion.
adc conversion start...
Wait for the comparison condition to match...
value=2700
comparison condition match...
adc conversion start...
Wait for the comparison condition to match...
value=2747
comparison condition match...
